

**Инструкция по сборке кровати Е-18 (ММ-02)**

**(Варианты установки крепления торцевых ограждений )**

А Б

Установите крепление торцевых спинок на раму кровати винтами M6\*12.

Установка может быть произведена по типу А и типу Б в зависимости от:

1. для увеличения жизненного пространства пациента с одной части кровати: передние крепления установите по типу Б

2. для увеличения жизненного пространства пациента с другой части кровати: задние крепления установите по типу Б

3. для увеличения жизненного пространства пациента с обеих частей кровати: установите все крепления по типу Б

4. если увеличение жизненного пространства не требуется, установите все крепления по типу А.